*Հավելված N6*

*ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2025 թվականի հուլիսի 01-ի*

*N 239 -Ա հրամանի*

Գնման ընթացակարգն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

**2025 թվականի «սեպտեմբերի» «15»-ի «1» որոշմամբ**

Ընթացակարգի ծածկագիրը` **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7**

Պատվիրատուն՝ **Վաղարշապատի համայնքապետարանը**, որը գտնվում է **ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ համայնք, ք․ Էջմիածին, Սբ․ Մ․ Մաշտոց 0** հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի փողոցների կոյուղու համակարգերի կառուցման և խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության** մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps ([www.armeps.am](http://www.armeps.am)) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **7**-րդ օրվա ժամը **11։00**-ն: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված **7**-րդ օրը ժամը **11։00**-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքարկումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Խաչիկ Զազյանին։**

Հեռախոս **+374 94 27 07 00, +374 231 5 36 63 /520/**

Էլ. փոստ՝[**fingnum@mail.ru**](mailto:fingnum@mail.ru)

Պատվիրատու՝ **Վաղարշապատի համայնքապետարան**

*Հաստատված է*

***ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7*** *ծածկագրով*

*գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի*

***2025 թ. սեպտեմբերի 15-ի N 1*** *որոշմամբ*

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ**

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

**Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կարիքների համար` **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի փողոցների կոյուղու համակարգերի կառուցման և խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության**ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման

*Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:*

*Եթե Դուք գրանցված չեք էլեկտրոնային գնումների համակարգում, սակայն ցանկություն ունեք մասնակցել սույն ընթացակարգին, ապա հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ինքնագրանցվել Armeps համակարգում (*[*www.armeps.am*](http://www.armeps.am)*): Համակարգում գրանցվելու պայմանները սահմանված են* [*www.procurement.am*](http://www.procurement.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Armeps էլեկտրոնային գնումների համակարգի օգտագործողի «Տնտեսական օպերատորի» ուղեցույց*](http://gnumner.am/website/images/original/e97e36cf.docx)*ում:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* <http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/>*:*

*Միաժամանակ՝*

*- հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել* [*www.procurement.am*](http://www.procurement.am) *հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրի «Օրենսդրություն»» բաժնի «Ուղեցույցներ, ձեռնարկներ» ենթաբաժնում տեղադրված* [*Էլեկտրոնային գնումների կատարման ուղեցույց*](http://gnumner.am/website/images/original/%D5%88%D5%92%D5%82%D4%B5%D5%91%D5%88%D5%92%D5%85%D5%91.docx)*ով:*

*Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ հղումով՝* [*http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner\_dzernarkner/*](http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/)*.*

*- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս կարող եք դիմել պատվիրատուին, ինչպես նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով (հեռախոս`(+37411) 800-600 (111)):*

*Համակարգում գրանցվելը, ինչպես նաև հայտ ներկայացնելն անվճար է:*

**ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ** ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ **ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ** ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ

**ՄԱՍ I.**

1. Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

**ՄԱՍ II. ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ**

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Ընթացակարգի հայտը

3. Հավելվածներ 1-6

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի **Վաղարշապատի համայնքապետարանի** (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ` մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքա­գրե­լու­ց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` [**fingnum@mail.ru**](mailto:fingnum@mail.ru)

ՄԱՍ I

1. **ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

### 1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում **Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կարիքների համար` **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի փողոցների կոյուղու համակարգերի կառուցման և խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության** ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև ծառայություն), որոնք խմբավորված են **2 /երկու/** չափաբաժիներում`

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Չափաբաժինների համարները*** | | ***Չափաբաժնի անվանումը*** |
| ***համարները*** | ***գնման գինը*** |
| 1 | 5172940 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն |
| 2 | 2583534 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանղյան (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն |

Ծառայության տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

**2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հինգտարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով մարված կամ վերացված է.

4) որոնց վերաբերյալ գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության, գերիշխող դիրքի չարաշահման կամ անբարեխիղճ մրցակցության համար պատասխանատվություն սահմանող վարչական ակտը հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում դարձել է անբողոքարկելի, իսկ բողոքարկված լինելու դեպքում թողնվել է անփոփոխ․

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

7) որոնք ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերության հիման վրա՝ գնման գործընթացներին չմասնակցելու պարտավորագրերի հիմքով, հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են նույն որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

Մասնակիցն ընդգրկվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ նաև ցուցակ), եթե`

* խախտել է պայմանագրով նախատեսված կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը և մասնակիցը հրավերով և (կամ) պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարել հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարը.
* որպես ընտրված մասնակից հրաժարվել կամ զրկվել է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Մասնակիցի՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակներում ներառվելը , դրանցում գտնվելու ժամանակահատվածում, ինքնաբերաբար հանգեցնում են վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունքի սահմանափակման:

Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին), բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, թոռները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2.4.1 Մասնակցին ներկայացվող`

1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն իրականացնելու ողջ ընթացքում կատարողը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30․11․2023թ․ թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթ` համաձայն հետևյալ աղյուսակի

|  |  |
| --- | --- |
| **Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը** | **Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն** |
| Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ | 1-ին կամ 2-րդ |
| Լիցենզիայի ծածկագիրը | 04 |
| Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդիրի տեսակ | **ջրամատակարարում և ջրահեռացում** (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմելորացիա) |
| Ներդիրի համար | 08 |

Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.6 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

**3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից: Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։

**4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` գնանշման հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված **7**-րդ օրվա ժամը **11։00**-ն։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակ­ցության իրավունքի պահանջներին իր և իրեն փոխկապակցված անձանց տվյալների համապատասխանության մասին.

բ) որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող՝ սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում անբարեխիղճ մրցակցության, գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1-ի: Հայտարարագիր չի ներկայացվում, եթե մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր կամ ֆիզիկական անձ է:. Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված հայտարարագիրը որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում։

2) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

4) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

5) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

* համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.
* եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

**5. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ**

5.1 Առաջարկվող գինը ծառայության արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝

ա) մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման.

Մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրա­պետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

**6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ**

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

**8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ**

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով` սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված **7**-րդ օրվա ժամը **11։00**-ին։

Հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապա­րակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճա­նա­կարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախա­գահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով:

Գնման ընթացակարգի չափաբաժինների քանակը յոթանասունհինգը չգերազանցելու դեպքում հայտերի գնահատումն իրականացվում է դրանց ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ, իսկ գերազանցելու դեպքում՝ քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

8.3 Ընտրված և այդպիսին չճանաչվածմասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Ընտրված մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` **հայտերի ներկայացման օրվա դրությամբ CBA.am էլեկտրոնային կայքէջում սահմանված** փոխարժեքով։

8.6 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

ա. ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում հավասար գներ ներկայացրած մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են այդմասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը հավասար գներներկայացրած մասնակիցներին համակարգի միջոցով՝ ոչ ավտոմատ ծանուցման եղանակով, միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման պայմանների, տևողության, օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան հինգերորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակցի համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գներիորոշվում և հայտարարվում են ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցները: Եթե բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների ներկայացրած գները մնում են հավասար, գնման ընթացակարգն Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.7 Եթե հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գները գերազանցում են գնման գինը, ապա գնահատող հանձնաժողովը կարող է ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին հայտարարել ընտրված մասնակից՝ պայմանով, որ վերջինիս հետ կնքվող պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքներն ու պարտականություններն ուժի մեջ են մտնում գնման գինը գերազանցող չափով լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև համաձայնագիր կնքելու դեպքում: Ընդ որում, համաձայնագիրը կնքվում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուն հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ծառայությունների մատուցման ժամկետները երկարաձգելով պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև համաձայնագրի կնքման օրն ընկած ժամանակահատվածով: Սույն կետի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե կնքելուն հաջորդող վաթսուն օրացուցային օրվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Սույն կետի պահանջները չեն կիրառվում, երբ հայտեր ներկայացրել են մեկից ավել մասնակիցներ և միայն մեկ մասնակցի հայտն է գնահատվել հրավերի պահանջներին բավարար:

Սույն կետի չկիրառման դեպքում ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյուն­քում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ներառյալ այն դեպքի, երբ հայտում ներառված՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի կողմից հաստատված փաստաթղթերը կամ դրանց մի մասը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ և /կամ/ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.9.1 Այն դեպքում, երբ մինչև պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից կնքվելը պարզվում է, որ մասնակիցը ներառված է ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ապա մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում տվյալ մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հանձնաժողովի գործունեության ընթացքումպարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր,տատ, պապ, թոռ, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր, քույր, տատ, պապ, թոռ) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա սույն ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը անհապաղ ինքնաբացարկ է հայտնում սույնընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.13 Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ, հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման և գնահատման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

8.14 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու դեպքում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշումը լիազորված մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում՝ որոշումը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Ընդ որում  սույն կետում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը (ծանուցումը) հրապարակելու օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն գրավոր տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգերորդ օրը, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել:

Եթե՝

* սույն կետով նախատեսված՝ լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվա դրությամբ մասնակիցը կամ պայմանագիրը կնքած անձը վճարել է հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարը, ապա պատվիրատուն տվյալ մասնակցին ցուցակում ներառելու պատճառաբանված որոշումը չի ներկայացնում լիազորված մարմին.
* մասնակցի կամ պայմանագիրը կնքած անձի կողմից հայտի կամ պայմանագրի ապահովման գումարի վճարումն իրականացվել է լիազորված մարմնին որոշումը ներկայացվելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան լիազորված մարմնի կողմից մասնակցին ցուցակում ներառելու համար սահմանված քառասունօրյա ժամկետը լրանալը, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` ոչ ուշ, քան տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելը ապա պատվիրատուն դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է լիազորված մարմին, որի հիման վրա մասնակիցը չի ներառվում ցուցակում:

Ընդ որում.

- եթե մասնակցի գնումներին մասնակցելու իրավունք ունենալու մասին դիմում-հայտարարությունը որակվում է որպես իրականությանը չհամապատասխանող կամ մասնակիցը սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում չի ներկայացնում հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, ներառյալ այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետում չի շտկում կամ ամբողջական չի շտկում հայտի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները` այդ թվում՝ երբ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված անձը մասնակցի կողմից առաջարկվում է որպես գործակալ /կատարող/, կամ ընտրված մասնակիցը չի ներկայացնում որակավորման կամ պայմանագրի ապահովում կամ եթե ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգավորմանը համապատասխան և դրա արդյունքում համաձայնագիր կնքելու նպատակով պայմանագիրը կնքած անձը սահմանված ժամկետում միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի (այսուհետ նաև տուժանք) ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը չի փոխարինում բանկային երաշխիքվ կամ կանխիկ փողով, ապա այդ հանգամանքը համարվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում մասնակցի ստանձնված պարտավորության խախտում.

-սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9.1 կետով նախատեսված հանգամանքը չի համարվում գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում:

8.15 Եթե մասնակիցն Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.16 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.9 կետում նշված փաստաթղթերը մասնակիցը սահմանված ժամկետում հանձնա­ժողովի քարտուղարին ներկայացնում է վերջինիս՝ սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Քարտուղարը պարտավոր է փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.17 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.18 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի հավաստագիրըը պետք է զետեղված լինի «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնա­կիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող փաստա­թղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրա­պետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայտում ներառվող՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվող փաստաթղթերը չեն կնքվում:

8.19 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.20 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.21 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա­տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.22 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.21 կետի կիրառման նպատակով կարող է հրավիրվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.23 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակից­նե­րին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրու­թյունը:

8.24 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.25 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում **10** օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի.

- չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել*,* որի հետ կնքվում է պայմանագիր,

- է նաև այն դեպքում, երբ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, և այն մերժվել է: Սույն կետի կիրառման դեպքում անգործության ժամկետը սահմանվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությամբ:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու կամ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

**9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ**

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրըպատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.25 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում` պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո ` սույն հրավերի 10․1 կետով նախատեսված ժամկետում, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, իսկ կնքվելիք պայմանագրի նախագծով կանխավճար նախատեսված լինելու և ընտրված մասնակցի կողմից այդ պայմանն ընդունվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։ :

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

**10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ**

10.1 Պայմանագրի ապահովումը ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Եթե ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի ձևով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 աշխատանքային օր։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովումները:

10.3. Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է գնման գնի **20** տոկոսը: Եթե պայմանագրի նախագծով նախատեսված ծառայությունների գնման գինը պակաս է կնքվելիք պայմանագրի գնից, ապա պայմանագրի ապահովման չափը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի նկատմամբ: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասով ապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնման գների հանրագումարի նկատմամբ՝ հաշվի առնելով Կարգի 32-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին:

10.5 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված՝ 5․2):

10.6 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումները վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

10.7 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի ապահովման վճարման պահանջը բանկին, իսկ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ներկայացնում է գրավոր՝ ապահովման վճարման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ապահովման վճարման պահանջը բանկի կամ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մերժվում է պահանջը կամ դրան կից փաստաթղթերը ոչ ամբողջական ներկայացված լինելու հիմքով, ապա նոր պահանջը պատվիրատուի ղեկավարը գրավոր ներկայացնում է մերժումը ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.8 Պատվիրատուի ղեկավարը պայմանագրի ապահովման վերադարձման մասին գրավոր տեղեկացնում է՝

- կանխիկ փողի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում կցելով վճարումը հիմնավորող հայտով ներկայացված փաստաթղթի պատճենը.

- բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում՝ երաշխիքը թողարկած բանկին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

-տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովման դեպքում դեպքում՝ այն ներկայացրած մասնակցին՝ ապահովման վերադարձման հիմքը առաջանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

**11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ**

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

Սույն ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած, եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու պահի դրությամբ էլեկտրոնային գնումների համակարգը խափանված է:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)**

**ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ**

**ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12․1 Յուրաքանչյուր շահագրգիռ անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) սահմանված կարգով:

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի Օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը բողոքարկելու գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները:

12․2. Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն, և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12․3. Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

12․4. Սույն հրավերով սահմանված անգործության ժամկետը պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հայցային վաղեմության ժամկետ է, բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների բողոքարկման և պայմանագիրը միակողմանի լուծելու հետ կապված վեճերի, որոնց դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը երեսուն օրացուցային օր է:

12․5․Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը քննվում և լուծվում են Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեսուն օրվա ընթացքում: Դատարանի պատճառաբանված որոշմամբ սույն մասով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև տասն օրացուցային օրով:

12.6. Դատարանը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հարցը լուծում է այն ներկայացվելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12.7. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատարանը կայացնում է որոշում՝ պատասխանողից տվյալ գնման գործընթացի հետ կապված պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող բոլոր ապացույցները պահանջելու մասին:

12.8. Ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշումը կատարվում է պատասխանողի կողմից որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

Սույն կետով նախատեսված ժամկետում պատասխանողի կողմից ապացույցներ պահանջելու վերաբերյալ որոշման պահանջները չկատարվելու դեպքում գործը քննվում է դրանում առկա ապացույցների հիման վրա, իսկ հայցվորի վկայակոչած այն փաստերը, որոնք ենթակա են հաստատման պատասխանողի տիրապետման տակ գտնվող ապացույցներով, համարվում են հաստատված:

12․9. Դատարանը սույն գնման գործընթացին վերաբերող՝ սույն բաժնով նախատեսված վեճերի վերաբերյալ իր վարույթում քննվող գործերը միացնում է մեկ վարույթում:

12․10. Հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն անհապաղ ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը սույն կետով նախատեսված որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում՝ նշելով կասեցման օրը:

12․11․ Հայցադիմումի պատասխանը պատվիրատուն ներկայացնում է հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումն ստանալուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում:

 12․12 Գործին մասնակցող անձինք և նրանց ներկայացուցիչները դատական նիստի ժամանակի և վայրի, ինչպես նաև Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում առանձին դատավարական գործողություններ կատարելու մասին ծանուցվում են էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթեր Օրենսգրքի 97-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հայցադիմումում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու եղանակով:

12․13․ Դատարանը սույն բաժնով նախատեսված վեճերով գործերը քննում և դրանց վերաբերյալ վճիռները և որոշումները կայացնում է գրավոր ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գործին մասնակցող անձի միջնորդությամբ կամ իր նախաձեռնությամբ եկել է եզրահանգման, որ անհրաժեշտ է գործը քննել դատական նիստում:

12․14. Գործը դատական նիստում քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գործին մասնակցող անձը կարող է ներկայացնել մինչև հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի լրանալը:

12․15. Գործը դատական նիստում քննելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում:

12․16. Գործը դատական նիստում քննելու հարցը կարող է լուծվել նաև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշմամբ:

12․17․ Վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների հիմքում ընկած հանգամանքների, ինչպես նաև տվյալ գործողությունների (անգործության) կատարման և որոշման ընդունման օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգը պահպանված լինելու փաստերն ապացուցելու պարտականությունը կրում է պատասխանողը:

12․18․ Պատասխանողը վիճարկվող գործողությունների (անգործության) և որոշումների իրավաչափությունը հիմնավորող ապացույցներ կարող է ներկայացնել միայն ապացույցները պահանջելու որոշման կատարման ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիմնավորում է ապացույցի ներկայացման անհնարինությունը իրենից անկախ պատճառներով:

12․19 . Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների (բացառությամբ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված որոշումների) բողոքարկումն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` սույն հրավերի 12․10 կետով նախատեսված որոշումը հրապարակվելու օրվանից մինչև վեճի քննության արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանի կայացրած եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրը:

12․20․ Այն դեպքերում, երբ, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը, դատարանը Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված մարմինների ղեկավարների, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր միջնորդության հիման վրա կայացնում է գնման գործընթացի կասեցումը վերացնելու մասին որոշում: Դատարանը սույն կետով նախատեսված որոշումը դրա կայացման օրն անհապաղ ուղարկում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինն այդ որոշումն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

 12․21․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

12.22․ Պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների (անգործության) և որոշումների բողոքարկման հետ կապված վեճերով դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտը դրա հրապարակման օրն ուղարկվում է լիազորված մարմնի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լիազորված մարմինը դատարանի վճռի եզրափակիչ մասը կամ այլ եզրափակիչ դատական ակտն անհապաղ հրապարակում է տեղեկագրում:

12․23․ Բողոքարկման համար գանձվող պետական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանված են «Պետական տուրքի մասին» օրենքով։

**ՄԱՍ II**

**Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ**

**Գ Ն Ա Ն Շ Մ Ա Ն Հ Ա Ր Ց Մ Ա Ն Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ**

**1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

**2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ**

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները):

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

**1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».**

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.3 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

2.5 սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4.1 կետի.

1) 1-ին ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը,

**2) «Ֆինանսական չափորոշիչ»**.

2.5 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 2-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

2.6 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

2.7 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

**Հավելված N 1**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

**ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

###### գնանշման հարցմանն մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

**Վաղարշապատի համայնքապետարանի** կողմից **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման **1-ին** չափաբաժնին և հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցի անվանումը

* հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` .

հարկ վճարողի հաշվառման համարը

* էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` .

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

* գործունեության հասցեն է՝ .

գործունեության հասցեն

հեռախոսահամարն է՝ .

հեռախոսի համարը

Սույնով -ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) -ն և իրեն փոխկապակցված անձինք

մասնակցի անվանում

բավարարում են **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջներին.

2) **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով գնանշման հարցմանն մասնակցելու շրջանակում`

* թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու անբարեխիղճ մրցակցություն, գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,
* բացակայում է հրավերով սահմանված` -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

Ստորև ներկայացնում է -ի իրական շահառուների վերաբերյալ

մասնակցի անվանումը

տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը՝ ----------------------------------------------------\*\*

Կից ներկայացվում է  որակավորման չափանիշներին -ի

մասնակցի անվանումը

համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**Հավելված 1.4**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

ՁԵՎ

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ

1. **Կազմակերպությունը**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի անունը և ազգանունը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի պաշտոնը |  |

* 1. *Հայտարարագրի ներկայացումը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Հայտարարագրի էջերի քանակը |  |
| * + 1. Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը |  |

1. **Բաժնետոմսերի** **ցուցակման տվյալները**
   1. *Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

* 1. *Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Վերահսկողության մակարդակը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը**
   1. *Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետության անվանումը |  |
| * + 1. Համայնքի անվանումը |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

* 1. *Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը |  |
| * + 1. Միջազգային կազմակերպության անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |

1. **Իրական շահառուի տվյալները**
   1. *Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անունը |  |
| * + 1. Ազգանունը |  |
| * + 1. Անունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Ազգանունը (լատինատառ) |  |
| * + 1. Քաղաքացիությունը |  |
| * + 1. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարին |  |

* 1. *Անձը հաստատող փաստաթուղթը*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Փաստաթղթի տեսակը |  |
| * + 1. Փաստաթղթի համարը |  |
| * + 1. Տրամադրման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Տրամադրող մարմինը |  |
| * + 1. ՀԾՀ կամ համարժեք համարը |  |

* 1. *Անձի հաշվառման հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Անձի բնակության հասցեն*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Պետությունը |  |
| * + 1. Համայնքը |  |
| * + 1. Վարչատարածքային միավորը |  |
| * + 1. Փողոցի անվանումը, շենքը (տունը), բնակարանը |  |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ` ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)*

|  |  |
| --- | --- |
| ա․ ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |
| բ․ տվյալ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| գ․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)*

|  |  |
| --- | --- |
| ա․ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում | |
| * + 1. Մասնակցության չափը (%) |  |
| * + 1. Մասնակցության տեսակը | Ուղղակի մասնակցություն  Անուղղակի մասնակցություն |
| բ․ իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը | |
| գ․ իրավաբանական անձից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ | |
| դ․ իրավաբանական անձի նկատմամբ իրականացնում է իրական (փաստացի) վերահսկողություն այլ միջոցներով | |
| ե․ հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ | |

* 1. *Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը | Առանձին  Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ |
| * + 1. Ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպության իրական շահառուն հանդիսանում է պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ | Այո  Ոչ |

* 1. *Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Էլ․ փոստի հասցեն |  |
| * + 1. Հեռախոսահամարը |  |

1. **Միջանկյալ իրավաբանական անձինք**
   1. *Կազմակերպության տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Անվանումը |  |
| * + 1. Անվանումը լատինատառ |  |
| * + 1. Պետական գրանցման համարը |  |
| * + 1. Գրանցման օրը, ամիսը, տարին |  |
| * + 1. Գրանցման հասցեն |  |
| * + 1. Գրանցման պետությունը |  |
| * + 1. Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը |  |

* 1. *Իրական շահառուի տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

* 1. *Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները*

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ֆոնդային բորսայի անվանումը |  |
| * + 1. Հղումը բորսայում առկա փաստաթղթերին |  |

1. **Լրացուցիչ նշումներ**

|  |
| --- |
| *Լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին* |
|  |

**I. Հայտարարագրի լրացման կարգը**

1. Հայտարարագրի 1-ին բաժնում (Կազմակերպությունը) լրացվում են հայտարարագիր ներկայացնող իրավաբանական անձի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) տվյալները։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և պետական գրանցման տվյալները՝ ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Հայտարարագիրը ներկայացնող անձը» ենթաբաժնում լրացվում է այն ֆիզիկական անձի տվյալները ով ստորագրում է սույն ընթացակարգի հայտում ներառվող փաստաթղթերը.
   3. «Հայտարարագրի ներկայացումը» ենթաբաժնում լրացվում են հայտարարագրի ստորագրման օրը, ամիսը, տարին, հայտարարագրի էջերի քանակը, ինչպես նաև դրվում է հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը:
2. Հայտարարագրի 2-րդ բաժինը (Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի կողմից հաստատված՝ իրական շահառուների համարժեք բացահայտման չափանիշներով կարգավորվող շուկաների ցանկում ներառված շուկայում։ Նշված չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում այս բաժինը լրացվում է Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի համար։ Այս բաժինը լրացնելու դեպքում հայտարարագրի հաջորդ բաժինները ենթակա չեն լրացման, բացառությամբ 5-րդ բաժնի, որը լրացվում է, եթե Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձը Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ունի անուղղակի մասնակցություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են Կազմակերպության կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին` առկայության դեպքում այն փաստաթղթերին, որոնք պարունակում են տեղեկություններ տվյալ իրավաբանական անձի սեփականատերերի վերաբերյալ.
   2. «Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի տվյալները» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2.1-ին ենթաբաժնում լրացված տվյալները վերաբերում են ոչ թե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձին, այլ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող այլ իրավաբանական անձի: Այս ենթաբաժնում լրացվում են Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը և ազգանունը.
   3. «Վերահսկողության մակարդակը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագրի 2․1-ին ենթաբաժնում լրացվել են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձին վերաբերող տվյալները։ Այս ենթաբաժնում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում Կազմակերպությունը վերահսկող իրավաբանական անձի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
3. Հայտարարագրի 3-րդ բաժինը (Պետության, համայնքի կամ միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը)լրացվում է, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի որևէ պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Բաժինը կարող է լրացվել մի քանի անգամ, եթե Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունեն մի քանի պետություն, համայնք կամ միջազգային կազմակերպություն։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Պետության կամ համայնքի մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Պետության մասնակցության դեպքում այս ենթաբաժնում լրացվում է պետության, իսկ համայնքի մասնակցության դեպքում՝ նաև համայնքի անվանումը։ Այս ենթաբաժնում լրացվում են նաև իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում պետության կամ համայնքի մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.
   2. «Միջազգային կազմակերպության մասնակցությունը» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է միջազգային կազմակերպության ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն: Այս ենթաբաժնում լրացվում են միջազգային կազմակերպության անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ), իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում միջազգային կազմակերպության մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ, ինչպես նաև մասնակցության տեսակը։ Կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափի և տեսակի վերաբերյալ նշումները կատարվում են սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։
4. Հայտարարագրի 4-րդ բաժինը (Իրական շահառուի տվյալները) լրացվում է յուրաքանչյուր իրական շահառուի համար առանձին՝ Կազմակերպության իրական շահառուների քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Անձի ինքնությունը հավաստող տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի անձնական տվյալները։ Տվյալները լրացվում են այնպես, ինչպես դրանք լրացված են իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթում։ Եթե անձի անունը և ազգանունը հայերեն կամ լատինատառ առկա չեն վերջինիս անձը հաստատող փաստաթղթում, ապա հայտարարագրում լրացվում է դրանց տառադարձությունը.
   2. «Անձը հաստատող փաստաթուղթը» ենթաբաժնում լրացվում են տեղեկությունների իրական շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթի վերաբերյալ.
   3. «Անձի հաշվառման հասցեն» ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի հաշվառման վայրի հասցեն.
   4. «Անձի բնակության հասցեն» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե իրական շահառուի հաշվառման հասցեն տարբերվում է վերջինիս բնակության հասցեից։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է իրական շահառուի բնակության վայրի հասցեն.
   5. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (բացառությամբ ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը չի հանդիսանում ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն: Այս ենթաբաժնում նշվում է, թե «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին օրենքով նախատեսված որ հիմք(եր)ով է անձը հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, և ներառվում են այդ հիմքերի առնչությամբ պահանջվող տեղեկությունները։ Մեկից ավելի հիմքերով իրական շահառու հանդիսանալու դեպքում նշում է կատարվում բոլոր հիմքերի մասով՝ համապատասխան կետերում։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի տիրապետում է Կազմակերպության՝ ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 20 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 20 և ավելի տոկոս մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Մասնակցությունը կարող է լինել Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (ուղղակի մասնակցություն) կամ Կազմակերպության բաժնեմասին (բաժնետոմսին, փային) տիրապետող այլ իրավաբանական անձի բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) սեփականության իրավունքով տիրապետելու ուժով (անուղղակի մասնակցություն)։ Անուղղակի մասնակցությունը կարող է իրականացվել անկախ ֆիզիկական անձի և Կազմակերպության բաժնեմասը (բաժնետոմսը, փայը) տիրապետող իրավաբանական անձի շղթայում առկա միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակից։ «Մասնակցության չափը» դաշտում նշվում է Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության չափը՝ տոկոսային արտահայտմամբ։ Մասնակցության չափը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով իրական շահառուի ուղղակի և անուղղակի մասնակցության արդյունքում Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում մասնակցության բոլոր տոկոսների հանրագումարը։ Անուղղակի մասնակցության դեպքում, կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում իրական շահառուի մասնակցությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր նախորդ միջանկյալ կազմակերպության մասնակցության չափը, այն է՝ Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափը բազմապատկելով Կազմակերպության մասնակից իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում համապատասխան մասնակցի՝ տոկոսային արտահայտմամբ մասնակցության չափով, և այդպես շարունակ մինչև իրական շահառուին հասնելը։ «Մասնակցության տեսակը» դաշտում կատարվում է նշում կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ուղղակի կամ անուղղակի լինելու մասին։ Կանոնադրական կապիտալում և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության դեպքում նշում է կատարվում միաժամանակ և՛ ուղղակի, և՛ անուղղակի մասնակցության առկայության վերաբերյալ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա» կետի իմաստով չի հանդիսանում կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է Կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա» և «բ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառու հանդիսանալու հիմքերը (ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպությունների համար)» ենթաբաժինը լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն։ Իրական շահառուների բացահայտումն իրականացվում է Ընդերքի մասին օրենսգրքով սահմանված չափանիշներով: Այս ենթաբաժնում նշումները կատարվում են սույն կարգի 4․5-րդ կետում սահմանված կանոնների հաշվառմամբ։ Այս ենթաբաժնում հիմքերի վերաբերյալ տվյալները լրացվում են հետևյալ կանոններով․

ա․ Այս ենթաբաժնի «**ա**» կետում կատարվում է նշում, եթե ֆիզիկական անձը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասերի (բաժնետոմսերի, փայերի) 10 և ավելի տոկոսին կամ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ունի 10 և ավելի տոկոս մասնակցություն իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում։ Այս ենթաբաժինը լրացվում է սույն կարգի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված կանոնների հաշվառմամբ.

բ․ Այս ենթաբաժնի «**բ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձն իրավունք ունի նշանակելու կամ հեռացնելու իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների անդամների մեծամասնությանը.

գ․ Այս ենթաբաժնի «**գ**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը Կազմակերպությունից անհատույց ստացել է հաշվետու տարվան նախորդող տարվա ընթացքում տվյալ իրավաբանական անձի ստացած շահույթի առնվազն 15 տոկոսի չափով օգուտ.

դ․ Այս ենթաբաժնի «**դ**»կետում կատարվում է նշում, եթե անձն «ա»-«գ» կետերի իմաստով չի հանդիսանում Կազմակերպության իրական շահառու, սակայն վերահսկում է կազմակերպությունը՝ իրավական գործիքների (այդ թվում՝ կնքված գործարքների) ուժով, այլ բնույթի անձնական ազդեցության հիման վրա կամ այլ միջոցներով.

ե․ Այս ենթաբաժնի «**ե**» կետում կատարվում է նշում, եթե անձը հանդիսանում է Կազմակերպության գործունեության ընդհանուր կամ ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնող պաշտոնատար անձ այն դեպքում, երբ առկա չէ այս ենթաբաժնի «ա»-«դ» կետերի պահանջներին համապատասխանող ֆիզիկական անձ.

* 1. «Իրական շահառուի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները» ենթաբաժնում լրացվում են անձի՝ Կազմակերպության իրական շահառու դառնալու օրը, ամիսը, տարին։ Այս ենթաբաժնում կատարվում է նշում իրական շահառուի կողմից Կազմակերպության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ձևի վերաբերյալ։ Փոխկապակցված անձանց հետ համատեղ վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ կատարվում է նշում, եթե իրական շահառուն Կազմակերպությունը վերահսկում է իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու ուժով կամ կարող է այն վերահսկել իր հետ փոխկապակցված անձի հետ համաձայնեցված գործելու դեպքում։ Եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձը հանդիսանում է ընդերքօգտագործման ոլորտի հաշվետու կազմակերպություն, այս ենթաբաժնում նաև կատարվում է նշում իրական շահառուի՝ Ընդերքի մասին օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 53-րդ կետի իմաստով պաշտոնատար անձ կամ նրա ընտանիքի անդամ հանդիսանալու վերաբերյալ.
  2. «Իրական շահառուի կոնտակտային տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են իրական շահառուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը:

1. Հայտարարագրի 5-րդ բաժինը (Միջանկյալ իրավաբանական անձինք) լրացվում է, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի իրական շահառուն կամ Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձն ունի անուղղակի մասնակցություն Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում։ Այս բաժինը ենթակա է լրացման յուրաքանչյուր միջանկյալ իրավաբանական անձի համար առանձին՝ բոլոր միջանկյալ իրավաբանական անձանց քանակով։ Այս բաժնում ենթաբաժինները լրացվում են հետևյալ կանոններով․
   1. «Կազմակերպության տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են միջանկյալ իրավաբանական անձի անվանումը (այդ թվում՝ լատինատառ) և գրանցման տվյալները` ներառյալ նշում կազմակերպաիրավական ձևի մասին.
   2. «Իրական շահառուի տվյալները» ենթաբաժնում լրացվում են այն իրական շահառու(ներ)ի անունը և ազգանունը, ում համար այս ենթաբաժնում լրացված կազմակերպությունը հանդիսանում է միջանկյալ իրավաբանական անձ: Եթե միջանկյալ իրավաբանական անձանց տվյալները լրացվում են Կազմակերպությունն ամբողջությամբ վերահսկող իրավաբանական անձի համար, այս ենթաբաժինը ենթակա չէ լրացման։
   3. «Միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի ցուցակման տվյալները» ենթաբաժինը ենթակա չէ պարտադիր լրացման։ Այս ենթաբաժինը կարող է լրացվել, եթե միջանկյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը ցուցակված են կարգավորվող շուկայում։ Այս ենթաբաժնում լրացվում է ֆոնդային բորսայի անվանումը՝ փակագծերում նշելով նաև բորսայի ծածկագիրը (Market Identifier Code), որտեղ ցուցակված են իրավաբանական անձի բաժնետոմսերը, ինչպես նաև կատարվում է հղում բորսայում առկա փաստաթղթերին։
2. Հայտարարագրի 6-րդ բաժինը (Լրացուցիչ նշումներ) լրացվում է, եթե առկա են լրացուցիչ տեղեկություններ կամ հավելյալ պարզաբանումներ, որոնք առնչվում են հայտարարագրում լրացված կամ լրացման ենթակա տվյալներին։ Այս ենթաբաժնում կարող են լրացվել հավելյալ պարզաբանումներ իրական շահառուի կողմից Կազմակերպությունը վերահսկելու հիմքերի վերաբերյալ, պետության (համայնքի) այն մարմինների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են Կազմակերպության վերահսկողությունն այն դեպքում, եթե հայտարարագիրը ներկայացնող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում առկա է պետության կամ համայնքի ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն, և այլ պարազաբանումներ հայտարարագրի առնչությամբ։
3. Հայտարարագիրը լրացնում և ստորագրում է հայտը ներկայացնող անձը։ Հայտարարագրի էջերի համարակալումը և հայտարարագրում էջերի քանակի մասին նշում կատարելը պարտադիր չէ։

**Հավելված 2**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

**Գ Ն Ա Յ Ի Ն Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ**

Ուսումնասիրելով **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը, -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Չափա-**  **բաժինների համարները** | **Ծառայության անվանումը** | **Արժեք (**ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)  **/տառերով և թվերով/** | **ԱԱՀ\*\***  **/տառերով և թվերով/** | **Ընդհանուր գինը**  **/տառերով և թվերով/** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5=3+4*** |
| **1** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| **2** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| **3** | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |
| **…** | ... |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը

Կ. Տ.

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

*\*\*եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։*

**Հավելված 5**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

**ԵՐԱՇԽԻՔ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(պայմանագրի ապահովում)**

**1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Վաղարշապատի համայնքապետարանի այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև**  ընտրված մասնակցի անվանումը

**կնքվելիք N ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:**

**2. Երաշխիքով (այսուհետ՝ երաշխիք տվող**

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

**անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել**

գումարը թվերով և տառերով

**(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900325151109 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:**

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ **fingnum@mail.ru** էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին [www.procurement.am](http://www.procurement.am) հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

**Հավելված 5.1**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

**ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ**

**(պայմանագրի ապահովում)**

ք. Երևան « » 20 թ.

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումըԸնկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

**1․ Համաձայնության առարկան**

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է **Վաղարշապատի համայնքապետարանի** (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` **ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7** ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ` Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը` /այսուհետ` Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար` Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

* 1. Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:
  2. Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:
  3. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

**2․ Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2.Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով`

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

**3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`**

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

*\* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ\*** | |
| 2. Թիվ | |
| 3. Ներկայացման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. | |
| 4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն ` | |
| 5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն ( բանկ)` | |
| 6. Վճարողի հաշվի համարը` | |
| 7. Վճարողի ՀՎՀՀ` | |
| 8. Վճարողի ՀԾՀ` | |
| 9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ **Վաղարշապատի համայնքապետարան** | |
| 10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում) | |
| 11. Շահառուի ՀՎՀՀ` **04440307** | |
| 12.Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` **ՀՀ ՖՆ Գանձապետարան** | |
| 13.Շահառուի հաշվի համարը (հշ.N) **900325151109** | |
| 14.Գումարը (թվերով և բառերով)` | |
| 15. Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում) | |
| 16.Արժույթը (բառերով և կոդով)` | |
| 17.Գործարքի (վճարման) նպատակը` *(պայմանագրի կատարմանապահովման համար)* | |
| 18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)` | |
|  | |
| 19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում> | |
| 20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ | |
| 22.ա. Շահառուի ստորագրությունները  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  22.բ.  Կ.Տ. | 21.ա.  Վճարողի ստորագրությունները`  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  21.բ. Կ.Տ. |
| 24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն    /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    /ստորագրություն/ | 23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  /ստորագրություն/ |
| 24.բ. Կ.Տ.  24.գ "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_ թ. | 23.բ. Կ.Տ.    23.գ.Կատարման ամսաթիվը` "\_\_\_" \_\_\_ 20\_\_\_թ. |

*\* Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:*

**Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման ուղեցույցը**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | **<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները** | **Նշված դաշտի/**  **վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում** | **Վավերապայմանի լրացման պահանջը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** | **Վավերապայմանը**  **լրացնող կողմը`**  **շահառուն կամ վճարողը**  **(գնումների գործընթացի հետ կապված)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Փաստաթղթի անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | Փաստաթղթի վրա նախապես լրացված է <Վճարման պահանջագիր> |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը: |
|  | Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության: Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 9. | շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (գնումների հետ կապված գործընթացում չի լրացվում) | (չի լրացվում) |
| 11. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 13. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուի այն բանկային (գանձապետական) հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 14. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 15. | Ակցեպտավորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) | պարտադիր | ոչ պարտադիր  (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը գնումների հետ կապված չի կիրառվում) | (չի լրացվում եւ չի կիրառվում) |
| 16. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 17. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | Պարտադիր լրացվում է «պայմանագրի կատարման ապահովման համար» բառերը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 18. | Վճարման կատարման հիմքերը՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը, գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ըստ տուժանքի մասին համաձայնագրի, | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 19. | Վճարման պայմանները՝ | պարտադիր | պարտադիր  լրացվում է <ակցեպտավորված վճարում> բառերը,  որը նշանակում է որ վճարողը ստորագրելով պահանջագիրը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից |
| 20. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին (վճարողի բանկին)  Եթ ե լրացվել է <Վճարման կատարման հիմքեր> դաշտը ապա այս տվյալը պարտադիր լրացվում է: | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 21.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  այս դաշտը լրացվում է վճարողի կողմից պահանջագրի ներկայացման դեպքում: Ընդ որում եթե Վճարման պայմաններ դաշտում նշված է <ակցեպտավորված վճարում> ապա վճարողը ստորագրելով՝ նախապես համաձայնվում նշված գումարը իր հաշվից գանձելու համար: Վճարողի կողմից էլեկտրոնային եղանակով պահանջագրի ներկայացման դեպքում այս դաշտում դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից կամ  դրվում է վճարողի էլեկտրոնային ստորագրությունը |
| 21.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում, երբ վճարողը պահանջագիրը ներկայացնում է թղթային եղանակով | կնքվում է վճարողի կողմից  թղթային եղանակով ներկայացնելիս |
| 22.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | Պարտադիր՝  լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 22.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր`  կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից  թղթային եղանակով բանկ ներկայացնելիս |
| 23.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | պարտադիր  վճարման պահանջագիրը վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը թղթային եղանակով ներկայացված լինելու դեպքում |  |
| 23.գ | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր  վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |
| 24.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությանը ներկայացվելու դեպքում, որտեղ աշխատակցի ստորագրությունը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) դրոշմակնիքը | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ դրոշմակնիքը դրվում է թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |
| 24.գ | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | ոչ պարտադիր  լրացվում է վճարման պահանջագիրը վերջինիս ներկայացվելու դեպքում, որտեղ սույն տվյալները դրվում են թղթային եղանակով ներկայացված պահանջագրի վրա |  |

**Հավելված 6**

**ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7 ծածկագրով**

**գնանշման հարցման հրավերի**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ և ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ**

**N ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7**

ք. Էջմիածին « » սեպտեմբերի 2025 թ.

Վաղարշապատի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Ա․ Մեխակյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և -ն, ի դեմս տնօրեն -ի, որը գործում է –ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. **ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի փողոցների կոյուղու համակարգերի կառուցման և խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության** մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ` ծառայություն)` համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի`

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը։

**2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է`**

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարան ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

**2.3 Կատարողն իրավունք ունի`**

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։

**2.4 Կատարողը պարտավոր է`**

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը։

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին,

1. **ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահման­ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա­գրությունը:

1. **ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ**

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է \_ ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է պայմանագրի 3-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում՝ ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների պահպանման համար։

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ։

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն սահմանված ժամկետում չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ՝ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան կատարելուց։

1. **ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ** **(ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)**

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

1. **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

7.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում գործակալ չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշմա ն 2-թդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:

7.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կատարողի գրավոր առաջարկի առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի համար ծառայության մատուցման պահանջը չի վերացել, իսկ Կատարողի գրավոր առաջարկը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման շրջանակներից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը։

7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա­վորու­թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա­րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.12 Կատարողն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը։

7.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

7.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է **\_\_\_\_** էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 1․1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։

7.15 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

7.16 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

1. **ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  Վաղարշապատի համայնքապետարան  Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սբ․ Մ. Մաշտոց 0  ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչ-ն  Հ/Հ՝ 900322201030  ՀՎՀՀ՝ 04440307  Համայնքի ղեկավարի  պաշտոնակատար՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ա․ Մեխակյան  /ստորագրություն/  Կ.Տ․ | **Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**  --------------------------------------------  (ստորագրություն)  Կ.Տ. |

*Հավելված N 1*

*« » սեպտեմբերի 2025 թ. կնքված*

***ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7*** *ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | 71351540 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն | հատ |  | 1 | ՀՀ, Արմավիր, Վաղարշապատ, ք․ Էջմիածին, Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ․ Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցներ | շինարարական աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում /31 շաբաթ/ |
| 2 | 71351540 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանղյան (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն | հատ |  | 1 | ՀՀ, Արմավիր, Վաղարշապատ, ք․ Էջմիածին, Ե. Չարենց և Դ․ Դանղյան փողոցներ | շինարարական աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում /20 շաբաթ/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՏԱՐՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված N 1․1*

*« » սեպտեմբերի 2025 թ. կնքված*

***ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7*** *ծածկագրով պայմանագրի*

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական սպեցիֆիկացիաներին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան։
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում։
3. Տեխնիկական հսկողի հիմնական պարտականություններն են`

* շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
* ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին,
* Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
* ստուգել և հաստատել բանվորական գծագրերը ` նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
* ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը։ Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
* վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը` համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
* ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար։ Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
* ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար,
* կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
* գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,
* հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,
* կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր),
* ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուի կողմից նախապատրաստված բանվորական նախագծերի մեջ,
* կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
* շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները։

Շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել տեխ. հսկիչի մշտական ներկայությունը օբյեկտում։

Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում։

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ, ՍՈՍ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ, Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) և Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 300 ՄՄ ՏՐԱՄԱՉԱՓԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Չափի միավոր** | **Քանակը** |
|  | **ԲԱԺԻՆ I. ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ** |  |  |
|  | ***I.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1*** |  |  |
|  | ***I.1.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 2511.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2324.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 116.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 445.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 845.5 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 100.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 39.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 39.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 305.80 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 1125.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 200.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 200.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 2517.50 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 1300.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 232.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 232.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 2757.60 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 40.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 80.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 3333.0 |
|  | ***I.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 408.0 |
| 2 | Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 409.0 |
| 3 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 288.0 |
|  | ***I.1.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-37, ԱԴՀ-1-3 D=1.0, D=1,50, Hաշխ.=0.9-1.80 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 14.75 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 40.300 |
| 3 | D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 10.720 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի | հատ | 5.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի | հատ | 4.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի | հատ | 6.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով | հատ | 5.0 |
| 8 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 31.800 |
| 9 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 35.0 |
| 10 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 24.0 |
| 11 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 41.0 |
| 12 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 35.0 |
| 13 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 566.00 |
| 14 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 533.6 |
| 15 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 1.10 |
| 16 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 200.0 |
|  | ***I.1.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.1.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 30.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 30.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ3) | մ2 | 15.0 |
| 5 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 15.0 |
| 6 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 40.0 |
| 7 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 22.0 |
| 8 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 32.00 |
| 9 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 78.75 |
|  | ***I.1.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 480.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (348.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 17.50 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 67.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 127.30 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 90.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 9.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 9.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 188.10 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 188.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 33.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 33.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 397.80 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 9.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 17.5 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 353.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.1.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 110.0 |
| 3 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 110.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 10 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 80.0 |
| 11 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 160.0 |
| 12 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.2. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ2*** |  |  |
|  | ***I.2.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 1683.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1823.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 85.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 333.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 632.7 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 375.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 94.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 94.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 1031.80 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 897.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 159.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 159.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 2006.40 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 988.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 175.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 175.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 2093.40 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 30.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 61.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 2784.0 |
|  | ***I.2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 403.0 |
| 2 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 325.0 |
|  | ***I.2.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-23, ԱԴՀ-1-5 D=1.0, D=1,50, Hաշխ.=0.9-2.40 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 11.00 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 34.970 |
| 3 | D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 21.720 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի | հատ | 8.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի | հատ | 14.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի | հատ | 8.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով | հատ | 8.0 |
| 8 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 19.100 |
| 9 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 20.0 |
| 10 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 17.0 |
| 11 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 23.0 |
| 12 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 20.0 |
| 13 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 484.40 |
| 14 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 451.2 |
| 15 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.94 |
| 16 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 160.0 |
|  | ***I.2.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.2.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 30.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 30.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ3) | մ2 | 15.0 |
| 5 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 15.0 |
| 6 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 20.0 |
| 7 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 11.0 |
| 8 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 16.00 |
| 9 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 40.30 |
|  | ***I.2.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 260.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (189.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 9.50 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 37.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 70.30 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 46.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 8.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 8.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 102.60 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 100.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 20.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 20.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 216.00 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 5.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 9.5 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 211.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 60.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.2.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 10.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 60.0 |
| 3 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 60.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 10 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 60.0 |
| 11 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 120.0 |
| 12 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.3. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ3*** |  |  |
|  | ***I.3.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 465.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (373.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 22.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 84.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 159.6 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 110.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 24.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 24.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 294.80 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 157.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 28.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 28.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 351.50 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 246.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 43.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 43.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 520.20 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 7.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 15.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 644.0 |
|  | ***I.3.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 54.0 |
| 2 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 148.0 |
|  | ***I.3.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-8, D=1.0, Hաշխ.=0.9-2.40 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 2.80 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 6.630 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 7.550 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 8.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 8.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 7.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 8.0 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 121.60 |
| 9 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 133.1 |
| 10 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.2550 |
| 11 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 50.0 |
|  | ***I.3.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.3.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 20.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 20.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 10.0 |
| 4 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 5.5 |
| 5 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 8.00 |
| 6 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 19.20 |
|  | ***I.3.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 160.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (117.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 6.00 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 23.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 43.70 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 28.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 5.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 5.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 62.70 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 63.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 11.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 11.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 133.30 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 3.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 6.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 146.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.3.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 5.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 40.0 |
| 3 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 35.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 10 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 20.0 |
| 11 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 20.0 |
| 12 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.4. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ4*** |  |  |
|  | ***I.4.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 212.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (184.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 9.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 35.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 66.5 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 90.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 14.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 14.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 197.60 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 100.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 20.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 20.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 216.00 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 3.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 7.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 240.0 |
|  | ***I.4.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 88.0 |
|  | ***I.4.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-4, ԱԴՀ-1 D=1.0, Hաշխ.=1,2-1,50 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 1.75 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 3.960 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 7.660 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 5.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 2.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 8.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 5.0 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 76.00 |
| 9 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 75.3 |
| 10 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.1500 |
| 11 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 30.0 |
|  | ***I.4.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.4.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 15.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 15.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 10.0 |
| 4 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 5.50 |
| 5 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 8.00 |
| 6 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 19.20 |
|  | ***I.4.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 120.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (87.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 4.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 17.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 32.30 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 20.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 50.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 50.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 47.50 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 47.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 8.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 8.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 99.00 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 2.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 4.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 91.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 30.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.4.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 5.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 25.0 |
| 3 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 30.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 10 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 15.0 |
| 11 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 15.0 |
| 12 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.5. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ4-1*** |  |  |
|  | ***I.5.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 317.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 22.50 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 22.50 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 45.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 85.50 |
| 6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 29.0 |
| 7 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 29.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 55.10 |
| 9 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 135.0 |
| 10 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 135.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 243.00 |
| 12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 10.0 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 124.0 |
| 14 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 235.60 |
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 225.0 |
| 16 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 225.0 |
| 17 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 225.0 |
|  | ***I.5.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 129.0 |
|  | ***I.5.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-3, ԱԴՀ-1-3 D=1.0, Hաշխ.=0,28-0,9 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 2.10 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 3.550 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 5.300 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 9.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 2.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 3.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 9.0 |
| 8 | Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով | մ3 | 1.200 |
| 9 | Լեկալե աղյուսյներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20մմ | մ2 | 7.00 |
| 10 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 61.20 |
| 11 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 28.0 |
| 12 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.0890 |
| 13 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 20.0 |
|  | ***I.5.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.5.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 9.0 |
| 2 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 4.95 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 7.20 |
| 4 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 17.28 |
|  | ***I.5.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 80.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 7.5 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 7.5 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 15.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 28.5 |
| 6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 6.0 |
| 7 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 6.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 11.40 |
| 9 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 32.0 |
| 10 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 32.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 57.60 |
| 12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 3.0 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 53.0 |
| 14 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 100.70 |
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 75.0 |
| 16 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 75.0 |
| 17 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 75.0 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 22.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 23.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.5.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 2 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 3 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 7 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 18.0 |
| 8 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 18.0 |
| 9 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.6. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5*** |  |  |
|  | ***I.6.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 1100.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (1144.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 57.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 221.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 419.9 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 312.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 55.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 55.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 807.00 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 570.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 100.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 100.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 1273.00 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 673.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 118.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 118.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 1423.80 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 18.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 36.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 1740.0 |
|  | ***I.6.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 102.0 |
| 2 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 380.0 |
|  | ***I.6.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-6, ԱԴՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ.=0.9-2.40 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 7.80 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 22.840 |
| 3 | D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 27.260 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի | հատ | 10.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի | հատ | 19.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի | հատ | 8.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով | հատ | 10.0 |
| 8 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 9.440 |
| 9 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 8.0 |
| 10 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 8.0 |
| 11 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 8.0 |
| 12 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 8.0 |
| 13 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 307.20 |
| 14 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 338.7 |
| 15 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.6500 |
| 16 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 200.0 |
|  | ***I.6.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.6.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 20.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 20.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ3) | մ2 | 15.0 |
| 5 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 15.0 |
| 6 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 20.0 |
| 7 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 11.0 |
| 8 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 16.00 |
| 9 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 38.40 |
|  | ***I.6.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 300.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (218.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 11.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 42.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 79.80 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 52.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 10.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 10.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 117.80 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 118.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 20.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 20.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 248.40 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 5.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 11.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 389.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 175.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.6.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 50.0 |
| 3 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 80.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 10.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 10.0 |
| 10 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 45.0 |
| 11 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 45.0 |
| 12 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.7. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5-1*** |  |  |
|  | ***I.7.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 322.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 25.5 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 25.5 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 51.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 96.90 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 10.0 |
| 7 | Բարձած V կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 10.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 22.00 |
| 9 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 89.0 |
| 10 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 89.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 169.10 |
| 12 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 161.0 |
| 13 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 161.0 |
| 14 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 289.80 |
| 15 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 11.0 |
| 16 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 222.0 |
| 17 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 421.80 |
| 18 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 255.0 |
| 19 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 255.0 |
| 20 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 255.0 |
|  | ***I.7.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 103.0 |
| 2 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 38.0 |
|  | ***I.7.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-2, ԱԴՀ-1-4 D=1.0, Hաշխ.=0,25-1,50 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 2.10 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 4.370 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 3.950 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 6.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 2.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 3.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 6.0 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 49.20 |
| 9 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 36.0 |
| 10 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.0850 |
| 11 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 20.0 |
|  | ***I.7.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.7.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 5.0 |
| 2 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,5մ3) | մ2 | 10.0 |
| 3 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 2.0 |
| 5 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 1.10 |
| 6 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 1.60 |
| 7 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 3.84 |
|  | ***I.7.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 93.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 6.5 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 6.5 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 13.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 24.7 |
| 6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 5.0 |
| 7 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 5.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 9.50 |
| 9 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 37.0 |
| 10 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 37.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 66.60 |
| 12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 3.0 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 35.0 |
| 14 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 66.50 |
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 66.0 |
| 16 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 66.0 |
| 17 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 66.0 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 4.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 3.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.7.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 30.0 |
| 2 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 10.0 |
| 3 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 7 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 15.0 |
| 8 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 15.0 |
| 9 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 2.0 |
|  | ***I.7.4.4. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1, ԱԴՀ-1 D=1.0, Hաշխ.=0,48մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.70 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 1.170 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 0.900 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 2.0 |
| 5 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 2.0 |
| 6 | Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով | մ3 | 0.800 |
| 7 | Լեկալե աղյուսյներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20մմ | մ2 | 5.00 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 13.60 |
| 9 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.0130 |
| 10 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 5.0 |
|  | ***I.8. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ5-2*** |  |  |
|  | ***I.8.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 216.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 17.0 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 17.0 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 34.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 64.60 |
| 6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 58.0 |
| 7 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 58.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 110.20 |
| 9 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 107.0 |
| 10 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 107.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 192.60 |
| 12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 7.0 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 136.0 |
| 14 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 258.40 |
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 170.0 |
| 16 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 170.0 |
| 17 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 170.0 |
|  | ***I.8.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 91.0 |
|  | ***I.8.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-2, ԱԴՀ-1-3 D=1.0, Hաշխ.=0,60-0,90 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 1.75 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 4.020 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 3.600 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 5.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 3.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 2.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 5.0 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 34.0 |
| 9 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 56.0 |
| 10 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.090 |
|  |  |  |  |
| 11 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 20.0 |
|  | ***I.8.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.8.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 5.0 |
| 2 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 2.750 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 4.00 |
| 4 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 9.60 |
|  | ***I.8.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 60.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ձեռքի հարվածահար մուրճով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 5.0 |
| 3 | Խճի շերտի քանդում ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 5.0 |
| 4 | Քանդված ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում սայլակով, միջինը 50 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 10.0 |
| 5 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 19.0 |
| 6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 5.0 |
| 7 | Բարձած IV կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 5.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տ | 9.50 |
| 9 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, բարձելով սայլակներ | մ3 | 24.0 |
| 10 | Բարձած III կարգի գրունտի տեղափոխում սայլակով միջինը 50.0 մ հեռավորությամբ, բարձելով ա/մ | մ3 | 24.0 |
| 11 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 43.20 |
| 12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 2.0 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, ձեռքով ավազով`տոփանումով | մ3 | 36.0 |
| 14 | Շին նյութերի տեղափոխում ձեռքով միջինը 50 մ հեռավորությամբ | տն | 68.40 |
| 15 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 52.0 |
| 16 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 52.0 |
| 17 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 52.0 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում, իսկ ծածկույթի վերականգնումը՝ 12.0մ2-ով ներառված է ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնման ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.8.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 15.0 |
| 2 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 15.0 |
| 3 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 2.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 2.0 |
| 7 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 15.0 |
| 8 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 15.0 |
| 9 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 3.0 |
|  | ***I.9. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ6*** |  |  |
|  | ***I.9.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 387.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (377.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 19.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 74.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 140.60 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 70.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 14.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 14.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 184.80 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 200.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 34.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 34.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 444.60 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 218.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 38.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 38.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 460.80 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 6.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 12.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 665.0 |
|  | ***I.9.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 170.0 |
|  | ***I.9.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-6, ԱԴՀ-1-2 D=1.0, D=1.5, Hաշխ.=0.9-2.40 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 2.10 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 4.970 |
| 3 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 6.240 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 6.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 6.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 8.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 6.0 |
| 8 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 108.00 |
| 9 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 103.1 |
| 10 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 0.2110 |
| 11 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 50.0 |
|  | ***I.9.4. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.9.4.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 10.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 10.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ3) | մ2 | 15.0 |
| 5 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 15.0 |
| 6 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 5.0 |
| 7 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 2.8 |
| 8 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 4.00 |
| 9 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 9.60 |
|  | ***I.9.4.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 80.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (60.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 3.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 11.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 20.90 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 14.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 3.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 3.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 32.30 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 32.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 5.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 5.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 66.60 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 2.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 3.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 70.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 13.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.9.4.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 2 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 20.0 |
| 3 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 3.0 |
| 4 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 3.0 |
| 5 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 3.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 3.0 |
| 7 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 15.0 |
| 8 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 15.0 |
| 9 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 3.0 |
|  | ***ԲԱԺԻՆ II. ՋՐԱԳԻԾ*** |  |  |
|  | ***II.1. Ø300(St) պողպատե ջրագծի շրջանցում և մուտքագծի վերակառուցում*** |  |  |
|  | ***II.1.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 10.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 10.0 |
|  | ***II.1.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 130.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (88.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 4.50 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 17.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 32.30 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 12.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 3.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 3.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 28.50 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 48.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 8.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 8.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 100.80 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 3.0 |
| 14 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 5.0 |
| 15 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 59.00 |
| 16 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ | մ2 | 88.0 |
| 17 | Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ | մ2 | 88.0 |
| 18 | Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ | մ2 | 88.0 |
|  | ***II.1.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող Ø300(St) պողպատե խողովակի կտրում, շուրթերի հարթեցումով (3 տեղ), ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | գծմ | 1.0 |
| 2 | Բարձած խողովակների տեղափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 0.02 |
| 3 | Գոյություն ունեցող Ø300(St) պողպատե խողովակների խցափակում δ=4մմ հաստությամբ 400x400մմ թիթեղով (2 տեղ) | կգ | 10.0 |
| 4 | Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN160, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով | գծմ | 60.0 |
| 5 | Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով | գծմ | 5.0 |
| 6 | Պողպատե DN300-150(St) խողովակների ձևավոր մասերի մոնտաժում (3 հատ ) | տն | 0.033 |
| 7 | Պոլիէթիլենե արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 90⁰ | հատ | 1.0 |
| 8 | Պոլիէթիլենե արմունկների մոնտաժում DN160(HDPE) α = 60⁰ | հատ | 1.0 |
| 9 | Պոլիէթիլեն DN160(HDPE)-մետաղ DN150(St) (НС) կցորդիչների մոնտաժում | հատ | 2.0 |
| 10 | Պոլիէթիլենե (HDPE) խողովակների միացում խամութային անցումով DN160xDN20 | հատ | 1.0 |
| 11\* | Մեխանիկական (C դասի) ջրաչափերի մոնտաժում DN15 | հատ | 1.0 |
| 12\* | Ջրաչափի միացումների մոնտաժում DN15 | հատ | 2.0 |
| 13 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական գնդային փականների մոնտաժում DN15 | հատ | 1.0 |
| 14 | Երկկողմանի ներքին պարուրակով մետաղական ֆիլտրերի մոնտաժում DN15 | հատ | 1.0 |
| 15 | Պոլիէթիլենե կցամասի մոնտաժում (էգ) DN15 | հատ | 1.0 |
| 16 | Պոլիէթիլենե կցամասի մոնտաժում (որձ) DN15 | հատ | 1.0 |
| 17 | Պոլիէթիլեն DN20(HDPE)- մետաղ DN15(St) մետաղական ներքին պարուրակով կցորդիչների մոնտաժում | հատ | 1.0 |
| 18 | Երկկողմանի արտաքին պարուրակով մետաղական կցորդիչների մոնտաժում DN15 | հատ | 1.0 |
| 19 | Պոլիէթիլեն DN20(HDPE) կցորդիչների մոնտաժում | հատ | 1.0 |
| 20 | Պոլիէթիլենե արմունկների մոնտաժում DN20, a=90° | հատ | 4.0 |
| 21 | Պոլիմերավազային ուղղանկյուն ջրաչափական հորի տեղադրում | հատ | 1.0 |
| 22 | Փրփրապլաստ h=70մմ | մ2 | 0.230 |
| 23 | Փրփրապլաստ h=15մմ | մ2 | 0.110 |
| 24 | Պոլիէթիլենե DN20(HDPE) խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով δ=30մմ (մեկ մուտքագծի համար 2.0 գծմ.) | գծմ | 2.0 |
| 25 | Պոլիէթիլենե DN160(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում | գծմ | 60.0 |
| 26 | Պոլիէթիլենե DN20(HDPE) խողովակների լվացում և ախտահանում | գծմ | 5.0 |
| 27 | Պողպատե (St)DN300-150 խողովակների ձևավոր մասերի մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն ներկով | մ2 | 2.00 |
|  | **\* Ջրաչափը և ջրաչափի միացումները տրամադրվելու են շահագործող կազմակերպության կողմից** |  |  |

**ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2**

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ Ե. ՉԱՐԵՆՑ (ՍԲ․ Մ. ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉև Վ. ՏԵՐՅԱՆ ՓՈՂՈՑ) և Հ. ԴԱՆՂՅԱՆ (ՍԲ․ Մ. ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՓՈՂՈՑԻՑ ՄԻՆՉև Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ) ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Աշխատանքի անվանումը** | **Չափի միավոր** | **Քանակը** |
|  | ***I.1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1*** |  |  |
|  | ***I.1.1. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 2608.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2991.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 149.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 590.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 1121.0 |
| 5 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 1200.0 |
| 6 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 228.0 |
| 7 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 228.0 |
| 8 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 3141.60 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 1740.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 305.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 305.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 3885.50 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 1780.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 318.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 318.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 3776.40 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 49.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 98.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 5522.0 |
|  | ***I.1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN400(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 808.0 |
| 2 | Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 312.0 |
|  | ***I.1.3. Շինարարական աշխատանքներ*** |  |  |
|  | ***Ե/բ դիտահորեր ԳԴՀ-1-28, ԱԴՀ-1-11 D=1.0, D=1.50 Hաշխ.=1.50-2.70 մ*** |  |  |
| 1 | Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 17.10 |
| 2 | Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկաթայնացումով | մ3 | 64.480 |
| 3 | D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 65.520 |
| 4 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 15 տիպի | հատ | 23.0 |
| 5 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-9 տիպի | հատ | 48.0 |
| 6 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 15-6 տիպի | հատ | 18.0 |
| 7 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 15 տիպի, թուջե ծանր մտոցով | հատ | 23.0 |
| 8 | D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում | մ3 | 17.380 |
| 9 | Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի | հատ | 16.0 |
| 10 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի | հատ | 22.0 |
| 11 | Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի | հատ | 16.0 |
| 12 | Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով | հատ | 16.0 |
| 13 | Ներդիր դետալների տեղադրում | կգ | 794.40 |
| 14 | Մետաղական ելարանների տեղադրում | կգ | 1040.0 |
| 15 | Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում | տն | 1.8340 |
| 16 | Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով | մ2 | 500.0 |
|  | ***I.2. Ելքագծերի վերակառուցում և նորերի կառուցում*** |  |  |
|  | ***I.2.1. Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում, պահեստավորելով տեղում | գծմ | 30.0 |
| 2 | Պահեստավորված եզրաքարերի մոնտաժում, բետոնե հիմքով | գծմ. | 30.0 |
| 3 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի կտրում | մ | 10.0 |
| 4 | Գոյություն ունեցող բազալտե սալահատակի քանդում հարվածահար մուրճով, բարձելով ա/մ (0,75մ3) | մ2 | 15.0 |
| 5 | Բազալտե սալահատակի վերականգնում, 40.0 մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով | մ2 | 15.0 |
| 6 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի ծածկի սալերի ապամոնտաժում, բարձելով ա/մ | հատ | 40.0 |
| 7 | Բարձած ծածկի սալերի տեխափոխում 5.0 կմ, հանձնելով շահագործող կազմակերպությանը | տն | 22.0 |
| 8 | Գոյություն ունեցող բետոնե դիտահորերի պատերի և հիմքի քանդում, բարձելով ա/մ | մ3 | 32.00 |
| 9 | Շին. աղբի տեխափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 78.75 |
|  | ***I.2.2. Հողային աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում | մ | 570.0 |
| 2 | Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (414.0մ2) 50%-ի չափով | մ3 | 21.0 |
| 3 | Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ | մ3 | 80.0 |
| 4 | Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 152.0 |
| 9 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 100.0 |
| 10 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 18.0 |
| 11 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 18.0 |
| 12 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 224.20 |
| 13 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, էքսկավատորով, բարձելով ա/մ | մ3 | 220.0 |
| 14 | Խրամուղու և փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 42.0 |
| 15 | Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ | մ3 | 42.0 |
| 16 | Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 8.0 կմ թափոնակույտ | տն | 471.60 |
| 17 | Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ | մ3 | 11.0 |
| 18 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 21.0 |
| 19 | Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով`տոփանումով | մ3 | 527.00 |
|  | *Գոյություն ունեցող կոյուղագծի քանդվող և ապամոնտաժվող դիտահորերի փոսորակների ետլիցքի ծավալները 120.0մ3-ի չափով ներառված են ելքագծերի խրամուղու ավազով ետլիցքի ծավալներում:* |  |  |
|  | ***I.2.3. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ*** |  |  |
| 1 | Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 10.0 |
| 2 | Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 15.0 |
| 3 | Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 50.0 |
| 4 | Կոյուղու DN160(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 110.0 |
| 5 | Կոյուղու DN110(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | գծմ | 100.0 |
| 6 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 7 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN250(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 8 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 9 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN200(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 10 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 11 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN150(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 12 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 45⁰ | հատ | 5.0 |
| 13 | Պոլիվինիքլորիդե արմունկների մոնտաժում DN100(PVC) α = 30⁰ | հատ | 5.0 |
| 14 | Գոյություն ունեցող և վերականգնվող ելքագծերի ճակատային/անկյունային միացումներ | տեղ | 80.0 |
| 15 | Տեղադրվող ե/բ հորերի պատերի վրա անցքերի բացում | տեղ | 95.0 |
| 16 | Անցքի փակում ցեմենտավազային շաղախով | մ2 | 10.0 |

*Հավելված N 2*

*« » սեպտեմբերի 2025 թ. կնքված*

***ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԾՁԲ 25/7*** *ծածկագրով պայմանագրի*

**­­­­­­­­­­­­­­**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության | | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում\*\* | | | | | | | | | | | | |
| հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 71351540 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ռ. Պատկանյան, Սոս Մանուկյան, Մ. Բաղրամյան, Հ. Թումանյան փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) և Ռ. Պատկանյան փողոցի 300 մմ տրամաչափի խմելու ջրի ջրագծի փոխարինման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 71351540 | Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին քաղաքի Ե. Չարենց (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Վ. Տերյան փողոց) և Հ. Դանղյան (Սբ․ Մ. Խորենացի փողոցից մինչև Հ. Թումանյան փողոց) փողոցների կոյուղու համակարգի կառուցման (ներառյալ ներտնային միացումները) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

*\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |  | **ԿԱՏԱՐՈՂ**  ---------------------------------  /ստորագրություն/  Կ.Տ |

*Հավելված 3*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Պայմանագրի կողմ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Պատվիրատու  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  հվհհ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ**

**ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20 թ.

Պայմանագրի համարը` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N \_\_\_ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մատուցված ծառայությունների | | | | | | | |
| անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը | | կատարման ժամկետը | | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
| ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

|  |  |
| --- | --- |
| Ծառայությունը հանձնեց | Ծառայությունն ընդունեց |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

*Հավելված 3.1*

*« » 20 թ. կնքված*

*ծածկագրով պայմանագրի*

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ -ի (այսուհետ` Պատվիրատու) և -ի

Պատվիրատուի անունը Կատարողի անունը

(այսուհետ` Կատարող) միջև 20 թ. -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. -ին հանձնման-ընդունման

նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ծառայության | | |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

|  |  |
| --- | --- |
| **Հանձնեց** | **Ընդունեց** |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ազգանուն, անուն |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ստորագրություն |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | *Հավելված N 4*  *« » 20 թ. կնքված*  *ծածկագրով պայմանագրի*  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ  հայտնում է, որ .  ֆինանսական գործակալի անվանումը   1. -ի և -ի միջև «--» 20 թ. կնքված   պատվիրատուի անվանումը կատարողի անվանումը  «---------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և  -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի  կատարողի անվանումը  պայմանագիրը,   1. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  ստորագրությունը    Կ. Տ. (առկայության դեպքում)    «--» 20 թ. |